若說無線區域網路是明日之星，也許你會很納悶地跟我說「我並不需要它」。且
慢，沒有任何事是完美的！雖然同軸電纜、雙絞線讓你成功地將數台、或數十台(
這可能有點擁擠了)的電腦連接起來，而讓它們能夠互通訊息、分享資源，但是在
有些情況下，這些「線」不僅礙眼，更是累贅，甚至不符合經濟效益，最糟的是
並不是所有場合，都可以用這些「線」來解決一切問題。有了這樣的問題，自然
就得有個像樣的辦法來解決它，最簡單的辦法是由人來扮演資料傳輸的媒介，將
所要分享的資料放在磁片、硬碟上，然後將磁片、硬碟搬來搬去，這樣不但達到
了資料傳輸的目的，也克服了不能用「線」來解決問題的場合。但這絕對不是個
好辦法，聰明的人所想出來的聰明辦法，是無線區域網路。
目前無線區域網路的產品，以傳輸介質來分，大抵可分為兩類。一類是利用無線
電(Radio Frequency)來傳遞訊息，另外一種則是利用紅外線(Infrared)。不管無線電
或是紅外線，它都是類比訊號，然而電腦處理的資料是數位的東西，因此要利用
類比訊號傳送電腦所處理的數位資料，這中間必須要有能將數位訊號轉換成類比
訊號的技巧，這技巧就叫做調變(Modulation)。
【】
直接序列及跳頻這兩種技巧有好有壞。直接序列的好處是便宜，而且實作容易，
然而由於所有的人都使用相同的頻率，因此可能會有遠近的問題(Near-Far Effect)
，也就是說，距離近的機器訊號強，容易霸佔整個頻道，而其他距離較遠的機器
，因為訊號弱而一直被誤判成雜訊。為了解決這個問題，必須多添加一些功率控
制的元件，然而卻增加了成本的負擔，而抵消了剛剛所提到的優點。而跳頻的好
處就是因為不斷做換頻的動作，因此比較少受其他人干擾；然而為了不斷做換頻
的動作，線路的設計較直接序列複雜，當然成本也高一些。
談到這裡，相信你已經知道利用無線電當傳輸媒介的優點與缺點了，現在就讓我
們換換口味，看看紅外線技術有啥特性。說到紅外線技術的原理，你可能會很陌
生，不過說到看電視時，用來轉台、調整音量的遙控器，你一定不陌生。沒錯！
用來控制電視的遙控器，就是利用紅外線來傳送你所要下達的命令，既然能傳送
你所要下達的命令，那麼變化一下，顯然也是可以拿來傳送一般的資料。
乍聽之下，這方式挺不錯的，而且比起無線電波有頻寬不足的窘境來說，紅外線
還有不需要額外的展頻技巧的好處，然而紅外線卻有方向性限制的大包袱。想想
看，當你要和鄰近的電腦分享檔案，你願意先用類似遙控器的東西瞄準對方一番
，再開始傳送檔案嗎？瞄準一個不打緊，很多人一起分享資料的時候，你的手在
資料傳完之前，大概就已經抽筋了。

